***************************************************************************
**                                                                       **
**                                FX-5104N1                              **
**                 SERVIS IP Remote Power Controller 4 PORT              **
**                     ファームウェア 書き換えデータ                     **
**                            説明書 V1.0L061                            **
**                                                           2012年 9月  **
***************************************************************************
                                               富士通コンポーネント株式会社
---------------------------------------------------------------------------

  本テキストは、
  「SERVIS IP Remote Power Controller 4 PORT」のファームウェア V1.0L061 
  について記述したものです。

  本テキストの構成は、以下のようになっています。

<目次>

  1. ご使用にあたって
  2. ファームウェア書き換えについて
  3. 対象機種
  4. 書き換え方法
  5. リリースノート(更新履歴)
  6. 商標および著作権

---------------------------------------------------------------------------
1.ご使用にあたって

  このファームウェアの適用に当たっては、下記のご使用条件をお守りください。
  ご使用条件を遵守できない場合には、本ファームウェアは適用しないでください。

  1) 本ファームウェアは対象機種に対してのみ適用できます。
  2) 本ファームウェアは再配布はできません。
  3) 本ファームウェアを改造したり、リバースエンジニアリング、
     逆アセンブル等を行うことはできません。
  4) 本ファームウェアに関するいかなる著作権表記も変更できません。

---------------------------------------------------------------------------
2.ファームウェア書き換えについて

  ファームウェアの書き換えは「バージョンアップ手順書」に記載の手順に
  したがって行って頂きます。「バージョンアップ手順書」が無い場合には、
  弊社ホームページからダウンロードして下さい。

  ファームウェアの書き換えに失敗しても、本製品に予め保存してある
  工場出荷時のファームウェアに戻す事が出来ます。

  手順書にしたがって作業しても書き換えに失敗してしまい、取扱説明書に
  したがって復旧作業を行っても本製品を起動させることが出来なくなった
  場合には、弊社「お客様サービス＆サポートセンター」にご連絡下さい。

  手順書や取扱説明書の説明とは異なる手順で作業で正常に動作しなくなった際は、
  お客様の責任になる場合もございます。(保証期間中でも有償修理となる場合が
  ございます。) この場合も、弊社「お客様サービス＆サポートセンター」に
  ご連絡下さい。

   【富士通コンポーネント　お客様サービス＆サポートセンター】
		　TEL: 0120-810225 ＊携帯, PHSからもご利用になれます。
		　e-mail: servis-center@fcl.fujitsu.com
		　営業時間: 9:00〜12:00、13:00〜17:00 （土, 日, 祝祭日を除く）
---------------------------------------------------------------------------
3.対象機種

  FX-5104N1

---------------------------------------------------------------------------
4.書き換え方法

  恐れ入りますが「バージョンアップ手順書」に掲載されている手順に従って
  作業を行って下さい。

  手順書には、随所に「重要」と書かれた項目がありますので、
  必ず一読していただけますようお願い致します。

---------------------------------------------------------------------------
5.リリースノート(変更履歴)

【 V1L06 → V1L061 】

(1) 「簡易情報の表示」の [W] 項目の表示内容に不整合が発生してしまっていた。

    「簡易情報の表示」の「最新値」「最大値」「最小値」「平均値」の各 [W] 値が、
    同一時刻の計測結果となっておりませんでした。その為、ごく短時間に消費電力が
    大きくかわる負荷を接続した場合、リレーの ON 直後に「平均値」の値が
    「最大値」より大きな値になってしまう等の不整合が発生しておりました。

    「簡易情報の表示」の「最新値」「最大値」「最小値」「平均値」は、
    同一時刻の計測結果を表示するように致しました。

---------------------------------------------------------------------------
6. 過去のリリースノート(変更履歴)

【 V1L05 → V1L06 】

(1) 装置ログのサイズ増大により、リレー制御が出来なくなる不具合を解決しました。

    従来は、装置ログのサイズが10 MB 付近にまで達すると、ログファイル保存用のメモリ
    が枯渇しログが保存出来なくなっておりました。また、この状態にて telnet あるいは
    Web 経由にてリレー制御を行うと、リレー制御実行のログを書き込みの際にエラーが発生。
    その結果、リレー制御が正しく行われなくなっておりました。
    
    以下2つの機能を実装する事で、解決致しました。
    
    ・装置ログのサイズ上限を2 MB に変更致しました。
    ・ログサーバへのログ送信機能を実装致しました。

(2) https アクセス時の証明書の期限を延長致しました。

    従来は、2010/09/10まででしたが、2030/03/11まで延長致しました。

【 V1L04 → V1L05 】

(1) telnet 接続・切断を繰り返すとシステムが停止する不具合を解決しました。

    従来は、telnet の接続、切断を繰り返すと、システムのメモリが不足
    してしまい、システムが停止してしまう事がありました。

【 V1L03 → V1L04 】

(1) 「サブマイコン」のファームウェアが V13 に対応致しました。

    「サブマイコン」のファームウェアが V13 以上の場合、電流センサーのゼロ補正
    が自動で行われる為、「高度な設定」の「電流センサー ゼロ補正」は表示されません。

(2) コンソールに出力した文字列が抜けてしまう不具合を解決しました。

    従来は、コンソールに複数行の文字列を表示した場合、まれに1文字だけ表示されない
    事がありました。

(3) https アクセス時の証明書の署名アルゴリズムを変更致しました。

    証明書の署名アルゴリズムを md5RSA から sha1RSA に変更しました。

(4)「簡易情報の表示」の「最大値」「最小値」「平均値」項目に「クリア」ボタン
    を追加致しました。

(5) 計測データの「復元」および「補完」を実行可能にしました。

    「簡易情報の表示」および「計測値のダウンロード」の計測データをFlashROMに
    保存可能とし、FlashROM に保存した計測データは、次回システム起動時に復元されます。
    また復元する際、FlashROM 内に保存されている時刻とシステム起動時の時刻に差がある場合、
    FlashROM 保存時刻から現在時刻までデータを補完するように致しました。

    以下、2種類の方法により計測データを FlashROM に保存可能です。
    ・savedata コマンド実行時。
    ・Web 画面の「計測データの保存」ボタンクリック時。

    ※ cleardata コマンドにより FlashROM に保存した計測データを消去可能です。

(6) 「基本設定の表示」にブートローダーのバージョンを追加致しました。

    従来は、ブートローダーのバージョンを表示しておりませんでした。

(7) 「計測値のダウンロード」の表示内容を変更致しました。

    「期間」の指定方法をより分かりやすい形に変更致しました。

(8) 「スケジュールの編集」より全スケジュールの設定変更を一括でできるよう
    に致しました。

    従来は、1つずつしかスケジュールの内容を変更出来ませんでした。

(9) SNMPv3 に対応致しました。

    従来は、SNMPv3 に対応しておりませんでした。

(10) SNMP 経由にてリレーを制御出来るようにしました。

    従来は、SNMP 経由ではリレーを制御する事が出来ませんでした。

(11) SNMP トラップ機能を追加致しました。

    従来は、SNMP トラップ機能に対応しておりませんでした。

(12) 送信メールの対応文字コードを追加致しました。

    従来は、EUC-JP コードのみ対応しておりましたが、以下3種類の文字コードを
    選択出来るように致しました。

    ・ISO-2022-JP
    ・UTF-8
    ・EUC-JP

(13) Web 画面上部にある「装置情報表示領域」の色を変更出来るようにしました。

    「高度な設定」より「装置情報表示領域」に使用されている背景色および文字色
    を変更出来るようにしました。

(14) showpower コマンドの表示内容を変更致しました。

    従来は、リレーの状態しか表示しておりませんでした。計測データも併せて
    表示するように変更致しました。

(15) コマンドパラメータ誤入力時、ヘルプを表示するようにしました。

---------------------------------------------------------------------------
Copyright(c) 2009-2012 富士通コンポーネント株式会社, All rights reserved.
